|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4位版本 | 4位首部 | 8位服务类型（TOS） | 16位总长度（字节数） | |
| 16位标识 | | | 3位标志 | 13位片偏移 |
| 8位生存时间（TTL） | | 8位协议 | 16位首部检验和 | |
| 32位源IP地址 | | | | |
| 32位目的IP地址 | | | | |
| 选项（如果有） | | | | |
| 数据 | | | | |